ZAKRES PRAC

Tabela: Lokalizacja, zakres prac, parametry materiałów oraz ilości.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nr pom. | zakres prac oraz parametry materiałów | j.m. | ilości |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | SALA OBRAD DZIELNICY – nr pom. 302-305 | 1. Wyniesienie mebli z pomieszczenia (krzesła i stoły) | - | - |
| 1. Demontaż elementów wystroju sali - telewizor, verticale, rolety wolnowiszące, ekran projekcyjny itp. | - | - |
| 1. Zabezpieczenie podłogi z wykładziny dywanowej przed zapyleniem i zabrudzeniem folią | m2 | 133 |
| 1. Uporządkowanie kabli – wykucie bruzdy w ścianie , ułożenie rury peshel i zagipsowanie | m.b. | 7,5 |
| 1. Przygotowanie powierzchni ścian do nałożenia gładzi szpachlowej z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczenie pęknięć taśmą z włókna szklanego | m2 | 145 |
| 1. Gruntowanie podłoży do nałożenia białej gładzi szpachlowej | m2 | 145 |
| 1. Nałożenie białej gładzi szpachlowej (nie gorszej niż CEKOL C-45) |  | 145 |
| 1. Szlifowanie i odpylenie powierzchni ścian po aplikacji gładzi szpachlowej | m2 | 145 |
| 1. Gruntowanie po odpyleniu powierzchni ścian |  | 145 |
| 1. Dwukrotne malowanie farbą lateksową zagruntowanych powierzchni na kolor biały |  | 145 |
| 1. Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników na kolor biały(6 zest.) | m2 | 6 |
| 1. Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi na kolor biały (2 szt.) | m2 | 7,2 |
| Dostawa i montaż na ścianie paneli drewnianych o parametrach nie gorszych niż CLASSIC PLANK (1200x1900 mm) w okleinie dąb (przed montażem dokładną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym) | m2 | 24,5 |
| Dostawa i montaż listew przypodłogowych MDF w kolorze białym z kanałem na kable o (wym.230x1.3x10.2cm) - przykładowa listwa - <https://parkiet.pl/sklep/332-p332-listwa-wielofunkcyjna-dx163-2300-wym230x13x102cm.html> | m.b. | 43 |
| Dostawa i montaż odbojnicy płaskiej (szer. 30 cm, gr. 2mm) z tworzywa sztucznego w kolorze szarym | m.b. | 7,5 |
| Umycie okien i odkurzenie wykładziny | m2 | 15 |
| Montaż zdemontowanych elementów wystroju sali | - | - |